**泰州市城东中心小学附属幼儿园招标方案**

泰州市城东中心小学附属幼儿园进行玩具柜图书架一批、型材隔断办公桌招标采购，本文件仅适用于本次招标活动。

**一、招标概况**

**1. 招标内容：**班级玩具柜图书架一批、型材隔断办公桌（见附件）

**2. 采购预算：**本项目最高限价：64200.00元

**3. 付款方式：**项目实施时投标人提供全部招标要求的质保承诺（质保书或授权函）等，无以上原件不予验收。项目完工后，招标人组织验收，验收合格后付总货款的90%，余款作为售后服务质保金，若供应商按合同约定提供售后服务，则售后服务质保期满后全部支付，否则用户单位有权扣除。项目实施并验收合格后，退还履约保证金。

**4. 供货时间：**合同签订后，十五天内供货到位。

**5. 安装时间：**招标结束二十天必须完成全部安装调试。

**二、投标要求：**

报价人应遵守国家有关法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本次询价函中规定的资质条件：

**1.** 参加投标的单位必须符合政府采购法第二十二条要求。

**2.** 投标人营业执照经营范围必须涵盖本项目对应产品的生产或销售。

**3.** 投标单位报名时需缴纳投标保证金5000元（现金），未中标单位的投标保证金，在议标事宜结束后返还；中标单位的投标保证金自动转为履约保证金。

**三、投标材料**

投标书一式一份，资格、资质证明文件和报价文件分别封装，其内容包括但并不仅限于以下：

**1. 资格、资质证明文件**

　（1）企业法人营业执照复印件一份；（加盖公章）

　（2）如不是单位法人本人参加开标需法人代表委托书一份；（加盖法人章）

　（3）投标人身份证复印件一份；（原件现场备查）

　（4）投标人认为适宜的其他资质证明资料。

**2. 报价文件**

　　　（1）注明投标的主要产品品牌、规格、材质等；

　　　（2）投标须为人民币报价。投标人报价应包含材料、人工安装费、运费、打孔、安装、调试、税费等一切费用，施工过程中不得作任何变更，增加任何额外的费用。投标报价超过采购预算限额视为废标处理。**（不只是第2项报价，前面第1项如有必要，必须在报价文件中提供，否则视为废标！)**

注：

1. 投标人应将资格、资质证明文件和报价文件分别装订成册。复印件必须加盖公章，相关原件在评标期间备查。资料不全的投标人将有可能被取消评标资格。投标人应对所提供的资料承担相关法律责任。

　　2. 以上材料分两袋密封，并分别注明资格材料审核袋、报价函袋，加盖投标单位公章，注明投标单位名称。投标单位必须在规定的报价截止时间前送达联络员，否则视为废标。到现场后再封装加印的同样视为废标。投标各项资料恕不退还。

**四、开标评标定标方法：**

1. 开标按规定时间、地点公开进行。开标会由学校主持。学校采购小组代表、区教育局采购领导小组相关人员现场指导、监督，当众审查所需材料，获得认可后再宣读有效投标单位及报价。

2. 本次招标项目采取最多三轮议标的形式。先按投标总价由低到高排序确定议标顺序，总价最低的为第一议标人，依次类推。然后采购人确定一个第一轮议标价格，先与第一议标人议标，若其接受采购人提出的议标价格，则议标结束，该投标人中标。若不接受，则与下一位议标人议标，以此类推。若所有议标人均不接受本轮议标价，则采购人重新确定新一轮议标价格，重复上述议标流程。最多进行三轮议标。若三轮议标价均无人接受，则本次采购作废，重新确定下次招标时间。（如果报价相同则采取抽签排序）。

**五、时间、地点安排：**

2018年8月7日   下午4:00前到泰州市城东中心小学附属幼儿园领取标书，进行资格初审，并缴纳投标保证金

2018年8月10日  上午10:00 泰州市海陵区教育局南一楼教室开标

**六、联系电话：13901436860**  **联系人：徐老师**

**七、其他说明：**

1. 中标单位履约过程中如不能按要求维保，用户单位有权扣除质保金。

2. 质保要求：（根据招标具体情况提出质保需求）

3. 供货时，供应商必须提供原厂质保函（或合格证等）并在合同中明确承诺同意上述质保和付款方式条件，无原厂质保函或合格证等不予验收）

发标单位：泰州市城东中心小学附属幼儿园

2018年8月2日

|  |
| --- |
| 泰州市城东小学附属幼儿园附件清单 |
| 序号 | 图片 | 名称 | 规格（宽\*深\*高） | 材质及制作要求（不低于以下品牌的均符合要求） | 颜色 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 玩具柜 | 1200\*350\*800 | 橡胶木集成材,厚度1.8cm | 清水原木色 | 张 | 21 | 　 |
| 2 |  | 玩具柜 | 900\*350\*800 | 橡胶木集成材,厚度1.8cm | 清水原木色 | 张 | 21 | 　 |
| 3 |  | 玩具柜 | 1200\*350\*800 | 橡胶木集成材,厚度1.8cm | 清水原木色 | 张 | 21 | 　 |
| 4 |  | 书架 | 1200\*300\*900 | 橡胶木集成材,厚度1.8cm | 清水原木色 | 张 | 21 | 　 |
| 5 |  | 玩具柜 | 1200\*350\*800 | 橡胶木集成材,厚度1.8cm | 清水原木色 | 张 | 8 | 　 |
| 6 |  | 转角柜 | R600\*750 | 橡胶木集成材,厚度1.8cm | 清水原木色 | 张 | 21 | 　 |
| 7 |  | 玩具柜 | 120\*350\*700/1200 | 橡胶木集成材,厚度1.8cm | 清水原木色 | 张 | 21 | 　 |
| 8 | 　 | 型材隔断办公桌 | 120\*120\*100 | 1.基材：采用优质柳铵E1级多层板，甲醛释放量<1.5，表面为橡面纹防火板饰面，阻燃防污易清洗，桌面板不低于25mm，其余均为18mm厚4板材。抽屉：墙厚12mm厚，底板9mm厚，AA级橡胶集成材料制作。活动柜固定柜抽面门板均为金粉胡桃饰面多层板制作，固定柜为一抽一门。2.封边采用1.8PVC同色封边，进口热溶胶，五金配件，三节轨，缓冲胶链均采用DTC品牌。3.屏风铝合金型材采用氧化铝Q20款型材，厚度20mm，铝合金厚为1.5-1.8mm，固定板为橡木饰面三聚氰铵颗粒板，环保等级E1级，上配0.5mm条纹优质玻璃。 |  | 组 | 3 |  |